**25.05.2015. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 02-404-65/15:**

**БЕТОНСКИ РАДОВИ**

ПОЗ 1. Да ли је темељ у двостраној оплати, колике су димензије попречног пресека темеља и колико иде арматуре по м дужном или метру кубном?

**ОДГОВОР:**

Темељ је у земљи, а парапетни зид јесте у двостраној оплати.

**БРАВАРСКИ РАДОВИ**

ПОЗ 1. Која је висина ограде, на ком размаку су вертикални профили , која је дужина поља?

**ОДГОВОР:**

Бетонски парапет је висине од 40-100 цм, у зависности од терена. Метални профили и вертикални стубови висине од парапета до окапнице 1,50м. Осовински размак између вертикалних бетонских стубова је 5,78м. Између стубова 3 поља ширине по 1,88м.

ПОЗ 3. Који је размак стубова, шта значи „крстасто заварени профили 30/30мм“?

**ОДГОВОР:**

Размак стубова 2м. Крстасто заварени профили значи да су профили заварени по дијагонали као укрућење.

**КАПИЈЕ**

Која је дужина и висина капије, да ли је клизна или преклопна итд.?

**ОДГОВОР:**

Капија је преклопна, висине 2,15м. Пешачка је дужине 1,36м, а колска 5,30м.